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DŮLEŽITÉ
Z bezpečnostních důvodů by mělo být zařízení instalováno kvalifikovaným technikem.

Změny, úpravy nebo opravy, které nejsou schváleny výrobcem, vedou ke ztrátě vašich práv vyplývajících ze záruky.

Popis symbolů na zařízení:

	[image: image19.emf]
	Zařízení splňuje požadavky platných směrnic EU.

	[image: image2.emf]
	Zařízení nesmí být likvidováno společně s ostatním komunálním odpadem. Měl by být likvidován v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí (přístroj byl uveden na trh po 13. srpnu 2005).

	[image: image3.emf]
	Zařízení je určeno pro vnitřní montáž.

	[image: image4.emf]
	Střídavý proud (AC).

	[image: image5.png]



	Před montáží si pečlivě přečtěte manuál.


Společnost SATEL se snaží neustále zlepšovat kvalitu svých produktů, což může vést ke změnám v jejich technických specifikacích a softwaru. Aktuální informace o zaváděných změnách jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Navštivte nás na adrese:

https://support.satel.pl
Společnost SATEL sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ARSC-200 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.satel.pl/ce

Symboly v tomto manuálu:
[image: image6.emf]
Upozornění – informace o bezpečnosti uživatelů, zařízení atd.

[image: image7.emf]
Poznámka – návrh nebo doplňující informace.
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Kontrolér ARSC-200 (Smart Blinds) slouží k otevírání a zavírání rolet / žaluzií / elektrických oken. Ovládá zařízení poháněná motorem 230 VAC s koncovými spínači. Manuál se vztahuje na kontrolér nainstalovaný v systému BE WAVE.
1. Funkce
· Otevírá a zavírá rolety / žaluzie / okna poháněná 230 V AC.

· Dálkové nebo lokální ovládání pomocí ovládacích vstupů.

· Automatická detekce doby pohybu žaluzie / rolety.

· Detekce chyb žaluzií / rolet (bez napájení, nesprávná poloha, mechanické zaseknutí, přehřátí motoru).

· 2 ovládací vstupy:

· možnost připojení dvojitého tlačítka nebo roletového spínače,

· lokální ovládání žaluzií / rolet,

· možnost ovládat libovolné zařízení v systému.

· Provoz v kmitočtovém pásmu 868 MHz.

· AES šifrovaná obousměrná rádiová komunikace.

· Počet přenosových kanálů – 4 kanály s automatickým výběrem toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály.

· Vzdálené programování voleb.

· Vzdálená aktualizace firmwaru.

· Napájeno 230 V AC.

· Namontováno v zapuštěné nebo povrchové propojovací krabici s minimálním průměrem 60 mm.

2. Popis
Obrázek 1 znázorňuje kontrolér. 

[image: image8.emf]
tlačítko slouží k:

· zaregistrování kontroléru do systému – stiskněte při přidávání kontroléru do systému,

· zablokování / odblokování registrace – stisknutím a podržením po dobu 10 sekund zablokujete / odblokujete možnost přidání kontroléru do systému.

Vodiče
N [modrý]
-
pro připojení nulového vodiče 230 VAC.

L [hnědý]
-
pro připojení fázového vodiče 230 VAC.

[image: image9.emf] [šedý]
-
pro připojení motoru žaluzie / rolety – pohyb směrem dolů.

[image: image10.emf] [šedý]
-
pro připojení motoru žaluzie / rolety – pohyb nahoru.

SW1 [bílý]
-
řídicí vstup 1.

SW2 [bílý]
-
řídicí vstup 2.
[image: image1.emf]Ke kontroléru nepřipojujte více než jeden motor žaluzie / rolety.
Vstupy regulátoru nejsou galvanicky odděleny.
[image: image11.emf]
3. Montáž
Zařízení by měl montovat kvalifikovaný technik.[image: image16.emf]
Před prováděním jakýchkoli elektrických připojení odpojte napájení.
Připojte kontrolér k jednofázové síti podle platných norem.

Roleta/žaluzie připojená ke kontroléru by měla splňovat požadavky normy 60335-2-97.

Nevyjímejte kontrolér z krytu. Montáž kontroléru bez krytu nebo s poškozeným krytem představuje riziko úrazu elektrickým proudem a může dojít k poškození zařízení.

Kontrolér neinstalujte v místech nad 2000 m n. m.
3.1 Tipy pro montáž
· Kontrolér by měl být namontován v interiéru, v prostorách s normální vlhkostí vzduchu.

· Kontrolér nemontujte venku.

· Elektronická deska, ke které má být kontrolér připojen, musí mít vhodnou ochranu. Poučte majitele/uživatele systému o tom, jak odpojit kontrolér od elektrické sítě (např. uveďte pojistku nebo jistič chránící napájecí obvod kontroléru).

· Kontrolér montujte do elektrické montážní krabice (hluboká montážní krabice o průměru nejméně 60 mm).

· K připojení vodičů použijte šroubové svorkovnice, spojovací konektory apod.

· Ke kontroléru můžete připojit motor žaluzie / rolety 230 VAC s koncovými spínači. Proudový odběr motoru nesmí překročit 1,7 A.

· Ke vstupům kontroléru můžete připojit dvojité tlačítko nebo roletový spínač určený pro elektrické sítě s napětím 230 V. Tlačítko je vhodnější volbou. Poskytuje více funkcí.

· K připojení tlačítka / spínače použijte ohebné vodiče o průřezu 0,5‑0,75 mm2.

3.2 Montáž
1. Vypněte obvod, ke kterému má být kontrolér připojen.

2. Otevřete elektrickou montážní krabici, ve které má být kontrolér namontován.

3. Připojte kontrolér k napájecímu obvodu 230 VAC (obr. 2):

· hnědý drát [L] k fázovému drátu.

· modrý drát [N] na nulový drát.

4. Připojte motor žaluzie / rolety k výstupu kontroléru (obr. 2).

5. Připojte ke vstupům kontroléru dvojitý tlačítkový / roletový spínač (obr. 2).

[image: image12.emf]
6. Umístěte kontrolér do montážní krabice. Ujistěte se, že dráty jsou za krytem kontroléru.

7. Zapněte obvod, ke kterému je kontrolér připojen.

8. Přidejte kontrolér do systému (viz manuál k systémovému kontroléru BE WAVE nebo ústředně BE WAVE Hybrid).
9. Zavřete montážní krabici.

4. Specifikace
Provozní frekvenční pásmo
868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru)
až 1000 m

Napájecí napětí
230 VAC, 50 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu
0,45 W

Maximální spotřeba energie
1 W

Maximální zatížení
1,7 A / 350 W / 230 VAC

Splňuje normy
EN 50130-4, EN 50130-5

Třída ochrany životního prostředí EN50130-5
II

Rozsah provozních teplot
-10°C...+55°C

Maximální vlhkost
93\SYMBOL 177 \f "Arial CE"3%

Rozměry
47 x 47 x 22 mm

Hmotnost
41 g
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Firmware verze 1.01
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