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DŮLEŽITÉ
Z bezpečnostních důvodů by mělo být zařízení instalováno kvalifikovaným technikem.

Změny, úpravy nebo opravy, které nejsou schváleny výrobcem, vedou ke ztrátě vašich práv vyplývajících ze záruky.

Popis symbolů na zařízení:

	[image: image17.emf]
	Zařízení splňuje požadavky platných směrnic EU.

	[image: image2.emf]
	Zařízení nesmí být likvidováno společně s ostatním komunálním odpadem. Měl by být likvidován v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí (přístroj byl uveden na trh po 13. srpnu 2005).

	[image: image3.emf]
	Zařízení je určeno pro vnitřní montáž.

	[image: image4.emf]
	Zařízení splňuje technické předpisy Euroasijské celní unie.

	[image: image5.emf]
	Střídavý proud (AC).


Společnost SATEL se snaží neustále zlepšovat kvalitu svých produktů, což může vést ke změnám v jejich technických specifikacích a softwaru. Aktuální informace o zaváděných změnách jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Navštivte nás na adrese:

https://support.satel.pl

Společnost SATEL sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ASW-200 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.satel.pl/ce
Symboly v tomto manuálu:
[image: image6.emf]
Upozornění – informace o bezpečnosti uživatelů, zařízení atd.

[image: image7.emf]
Poznámka – návrh nebo doplňující informace.
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Zásuvka ASW-200 (Smart Plug) slouží k zapínání a vypínání všech elektrických spotřebičů s napětím 230 VAC připojených k její zásuvce. Manuál se vztahuje na zásuvku nainstalovanou v systému BE WAVE.
1. Funkce
· Ovládání elektrických spotřebičů 230 V AC do 2300 W.

· Relé se zapne, když napětí dosáhne nulového bodu.

· Provoz v kmitočtovém pásmu 868 MHz.

· AES šifrovaná obousměrná rádiová komunikace.

· Počet přenosových kanálů – 4 kanály s automatickým výběrem toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály.

· Vzdálené programování voleb.

· Vzdálená aktualizace firmwaru.

· LED kontrolka.

· Ochrana firmwaru proti přetížení a přehřátí.

· Napájení 230 V AC.

2. Popis
[image: image8.emf]
Obrázek 1 ukazuje zásuvku ve dvou variantách: 

· ASW-200 E se zásuvkou typu E (EURO),

· ASW-200 F se zásuvkou typu F (SCHUKO).

[image: image9.emf]
LED kontrolka.

[image: image10.emf]
tlačítko.

2.1 LED kontrolka
LED kontrolku můžete nakonfigurovat v aplikaci Be Wave / programu BE WAVE Soft. Pokud je aktivována, LED kontrolka signalizuje:

svítí – zásuvka je zapnutá. V nastavení zásuvky můžete vybrat, zda má barva záviset na spotřebě energie, nebo zda má mít jednu barvu.

bliká žlutě – zásuvka je vypnutá kvůli přetížení. Spotřeba energie spotřebiče připojeného k zásuvce přesahuje 2300 W a zásuvka ji nedokáže regulovat.

bliká červeně – zásuvka je vypnutá kvůli přehřátí. Zásuvka bude znovu fungovat, až vychladne.

2.2 Tlačítko
Stisknutí – zapne / vypne zásuvku (zařízení připojené k zásuvce).

Stisknutí a přidržení po dobu 10 sekund – zablokuje / odblokuje možnost přidání zásuvky do systému.
3. Montáž
[image: image1.emf]Nepoužívejte zásuvku v místech nad 2000 m nad mořem.
3.1 Tipy pro montáž
· Zásuvku je nutné používat v interiéru, v prostorách s normální vlhkostí vzduchu.

· Zásuvku nepoužívejte venku.

· Při výběru místa použití zohledněte dosah rádiového signálu.

· Silné stěny, kovové bloky atd. dosah rádiového signálu snižují.

· Do zásuvky můžete připojit spotřebič s napětím 230 VAC a příkonem do 2300 W (zásuvku nepoužívejte k ovládání spotřebičů, jejichž proudová spotřeba je vyšší než 10A).

[image: image14.emf]U jiných, než odporových zátěží by neměl překročit 3 A při 230 V AC. Účiník (cosφ) musí být roven nebo větší než 0,4.

3.2 Aktivace zásuvky
Přidejte zásuvku k systému (viz manuál k systémovému kontroléru BE WAVE nebo ústředně BE WAVE Hybrid). Jakmile se zobrazí požadavek k zapnutí zařízení, připojte zásuvku k zásuvce 230 V AC.
4. Specifikace
Provozní frekvenční pásmo
868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Dosah rádiové komunikace (na volném prostranství)
až 1300 m

Napájecí napětí
230 VAC, 50 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu
0,73 W

Maximální spotřeba energie
1,37 W

Jmenovitý proud (odporová zátěž)
10 A

Splňuje normy
EN 50130-4, EN 50130-5

Třída prostředí dle EN 50130-5
II

Rozsah provozních teplot
-10°C...+55°C

Maximální vlhkost
93\SYMBOL 177 \f "Arial CE"3%

Rozměry:

ASW-200 E
ø45 x 67 mm

ASW-200 F
ø45 x 70 mm

Hmotnost:
ASW-200 E
60 g

ASW-200 F
61 g
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